Příloha č. 4- popis prací a výpis oken

VÝMĚNA OKEN NA SCHODIŠTI- 3 ZŠ KOMENSKÉHO 6, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3

Výpis oken:

1. 3ks



2. ) 4ks



3. ) 2ks



Popis prací:

* Demontáž stávajících plastových oken ( stejné rozměry)
* Odvoz a likvidace stávajících oken
* Montáž parotěsné uzávěry z vnitřní strany vč. dodání materiálu
* Montáž plastových oken,
* u otevíravých a sklápěcích oken okenní klika s klíčkem
* šestikomorový systém Uw=1,1
* Montáž pomocného lešení na vnitřním schodišti
* Zapravení vnitřní špalety zaomítáním + malbou