

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.01** | **ODPADKOVÝ KOŠ** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **4** | * chromniklová ocel / broušená nerez | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| *popis* | * odpadkový koš z broušené nerezi * montovaný na stěnu v blízkosti umyvadla * rozměry v 460 mm x š 275 mm x d = 177 mm (190 mm vč. kotvení na stěnu) * objem 18 l * bez víka | |
|  | | |
| RODX605S*vyobrazení*  RODX605S | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.02** | **BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **4** | * ocel / stříbrný nástřik * plast / šedá | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| *Popis* | - Způsobovládání:BIGFLOW-el.sensor - AIRSPEED:65km/hod - Napájení:220-240V,50-60Hz - Třídaochrany:CLASSII -Stupeňkrytí:IPX1 -Příkon:2050W -Jmenovitýproud:9A -Teplotavzduchu:60°C -Dobaosoušení:40s -Úroveň hluku: 60 dBA | |
| *vyobrazení*  Obsah obrázku skica, kresba, diagram, Obdélník  Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku Domácí spotřebič, spotřebič, stříbrné  Popis byl vytvořen automaticky | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.03** | **DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **6** | * chromniklová ocel / broušená nerez | Každá kabinka na WC + bezbariérová WC |
| *popis* | * držák toaletního papíru na velkou roli (350 mm), vnější průměr 369 mm, š 108 mm * montáž na stěnu * nerezová ocel s matovým povrchem * tl. materiálu 0,9 mm * uzavřený zaobalený plášť s průzorem * odtrhávání papíru přes dva ozubené okraje * uzamykatelný šestihranným klíčem | |
| CHRX670  *vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.04** | **WC ŠTĚTKA VČETNĚ DRŽÁKU NA STĚNU** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **6** | * chromniklová ocel / broušená nerez * plast / bílá | Každá kabinka na WC + bezbariérová WC |
| *popis* | * držák štětky na čištění WC * rozměry: v 397 mm vč. štětky (230 mm bez štětky) x š 130 mm x h 97 mm * montáž na stěnu * nerezová ocel s matovým povrchem * tl. materiálu 0,8 mm * sklápěcí přední díl, uzavřený kryt s vyvrtaným otvorem na štětku * bílá nylonová štětka s čističem okrajů * vyjímací otvor štětky vpravo či vlevo dle montáže * vyjímatelná plastová odkapová miska | |
| *vyobrazení*  RODX687RODX687 | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.05** | **UZAVIRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **3** | * chromniklová ocel / broušená nerez | Kabinky na WC ženy + bezbariérové WC ve 2. NP v blízkosti přebalovacího pultu |
| *popis* | * odpadkový koš na dámské vložky a drobný odpad * rozměry: š 200 mm x v 295 mm x h 131 mm (h vč. madla 165 mm) * montáž na stěnu * nerezová ocel s matovým povrchem * tl. materiálu 0,8 mm * sklápěcí přední panel s madlem * objem 3,7 l * vnitřní vyjímatelná plastová nádoba | |
| RODX611*vyobrazení*RODX611 | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.06** | **ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **4** | * chromniklová ocel / broušená nerez | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| *popis* | * zásobník papírových ručníků * rozměry: š 275 mm x v 355 mm x h 112 mm * montáž na stěnu * nerezová ocel s matovým povrchem * tl. materiálu 0,8 mm * sklápěcí přední panel se zámkem * kapacita 500 - 800 ručníků | |
| *vyobrazení* | | |
| https://onepim-content.franke.com/download/GetAttachmentImage/379403?idFile=ZTE_001_2000090056-RODX600_#SALL_nd860-1x1.pngRODX600 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.07** | **DÁVKOVAČ MÝDLA** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **6** | * chromniklová ocel / broušená nerez | U každého umyvadla |
| *popis* | * dávkovač pěnového mýdla * rozměry: š 116 mm x v 300 mm (326 mm vč. páky dávkovače) x h 135 mm * montáž na stěnu * nerezová ocel s matovým povrchem * tl. materiálu 0,8 mm * uzamykatelný * průzory po stranách * kapacita 650 ml pěnového mýdla v jednorázových pytlích | |
| VÃ½sledek obrÃ¡zku pro dÃ¡vkovaÄ mÃ½dla rodan frankehttps://onepim-content.franke.com/download/GetAttachmentImage/385235?idFile=ZTE_001_2000101222-RODX616_#SALL_nd860-1x1.png*vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.08** | **MADLO ROVNÉ ZTP** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **2** | * broušená nerez | Bezbariérové WC |
| *popis* | * madlo tvaru U (sklopné) * materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 1,5 mm * certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor * délka 600 mm * kotveno do stěny pomocí šroubů | |
| Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software  Popis byl vytvořen automaticky*vyobrazení*  Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software  Popis byl vytvořen automaticky | | |
| Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software  Popis byl vytvořen automaticky | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.09** | **PODPĚRNÉ MADLO ZTP** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **2** | * broušená nerez | Bezbariérové WC |
| *popis* | * podpěrné madlo tvaru U (fixní) * materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 2,0 mm, rozpěra d=20 mm x 1,5 mm * certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor * **délka 900 mm** * kotveno do stěny pomocí šroubů | |
| *vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.10** | **MADLO SKLOPNÉ ZTP** | * předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| *ks* | *materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **2** | * broušená nerez | Bezbariérové WC |
| *popis* | * madlo tvaru U (sklopné) * materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 2,0 mm, rozpěra d=20 mm x 1,5 mm * certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor * délka 813 mm * kotveno do stěny pomocí šroubů | |
| *vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOBILIÁŘ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.11** | **ZRCADLO** | * horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| *ks* | *barevné provedení, materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **1** | * zrcadlo | Předsíňka WC muži |
| *popis* | * zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti * tl. oceli 0,8 mm * š.1370mm x v.720mm | |
| *vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOBILIÁŘ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.12** | **ZRCADLO** | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| *ks* | *barevné provedení, materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **1** | * zrcadlo | Předsíňka na WC ženy |
| *popis* | * zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti * tl. oceli 0,8 mm * š.1810mm x v.1150mm | |
| *vyobrazení* | | |
| Obsah obrázku zeď, interiér, koupelna, Vodovodní instalace  Popis byl vytvořen automaticky | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOBILIÁŘ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.13** | **ZRCADLO** | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| *ks* | *barevné provedení, materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **1** | * zrcadlo | Bezbariérové WC v 1. NP |
| *popis* | * zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti * tl. oceli 0,8 mm * š.1600mm x v.1200mm | |
| *vyobrazení* | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOBILIÁŘ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.14** | **ZRCADLO** | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| *ks* | *barevné provedení, materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **1** | * zrcadlo | Bezbariérové WC ve 2. NP |
| *popis* | * zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti * tl. oceli 0,8 mm * š.2200mm x v.1200mm | |
| *vyobrazení* | | |
| Obsah obrázku zeď, interiér, koupelna, Vodovodní instalace  Popis byl vytvořen automaticky | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOBILIÁŘ** | | |
| *ozn.* | *název* | *poznámka* |
| **S.15** | **ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT DŘEVĚNÝ** |  |
| *ks* | *barevné provedení, materiálové provedení* | *umístění / použití* |
| **1** | * Ohýbaná překližka | Bezbariérové WC ve 2. NP |
| *popis* | * Závěsný rozkládací pult z ohýbané překližky * Součástí je přebalovací podložka (75 x 47 cm) z mikrovlákna a polyesterovou výplní. | |
| *vyobrazení* | | |
|  | | |