\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.2_Uložení potrubí.dwg,Model,23.11.2021 19:26:20,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.3_Vzorová vstupní šachta.dwg,Model,23.11.2021 19:27:06,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,23.11.2021 19:28:16,Jakub,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (900.00 x 300.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.6_Spoje kanalizačních potrubí.dwg,Model,23.11.2021 19:30:06,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (297.00 x 420.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\D.1.3.3_Přípojka vodovodu\D.1.3.3.1_Situace přípojky vodovodu.dwg,Rozvržení1,23.11.2021 20:00:35,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm),2:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,26.11.2021 8:41:55,Jakub,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (900.00 x 300.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,26.11.2021 8:42:33,Jakub,Canon TM-305.pc3,Plakát 300x900mm,1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,26.11.2021 8:43:14,Jakub,Canon TM-305_podkroví.pc3,Předchozí rozměr papíru  (900.00 x 300.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,26.11.2021 8:43:36,Jakub,Canon TM-305_podkroví.pc3,Předchozí rozměr papíru  (900.00 x 300.00 mm),1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.4_Podélný profil kanalizace.dwg,Model,26.11.2021 8:45:00,Jakub,Canon TM-305,900 x 300,1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.2_Uložení potrubí.dwg,Model,26.11.2021 8:47:33,Jakub,KONICA MINOLTA C258_expedice.pc3,A3,1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO304_Přeložka splaškové kanalizace\304.1_Situace splaškové kanalizace.dwg,Rozvržení1,26.11.2021 9:06:05,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm),2:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO301_Přeložka dešťové kanalizace\301.1_Situace dešťové kanalizace.dwg,Rozvržení1,26.11.2021 9:20:26,Jakub,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),2:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO301_Přeložka dešťové kanalizace\301.1_Situace dešťové kanalizace.dwg,Rozvržení1,26.11.2021 9:20:48,Jakub,KONICA MINOLTA C258_expedice.pc3,A3,2:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO302_Přeložka vodovodu\302.3_Kladečské schema.dwg,Model,26.11.2021 9:46:54,Jakub,Canon TM-305.pc3,900 x 300,1:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO302_Přeložka vodovodu\302.1_Situace přeložky vodovodu.dwg,Rozvržení1,26.11.2021 9:47:25,Jakub,KONICA MINOLTA C258_expedice,A3,2:1,
\\SDATA\Data\Archiv\218000\2018-000130_MK-Jamská-ZR\RDS\D_Dokumentace objektů\SO302_Přeložka vodovodu\302.1_Situace přeložky vodovodu.dwg,Rozvržení1,26.11.2021 9:47:33,Jakub,KONICA MINOLTA C258_expedice,A3,2:1,
