**Vzor a pokyny**

**Plachty pro realizace staveb**

Rozměr plachty:

* 3500 mm x 1800 mm (standardní rozměr mobilního oplocení)

Materiál:

* PVC plachta
* oka na uchycení cca 30 cm rozestupy

Postup realizace:

1. Grafické podklady včetně tiskových dat koordinuje město (OŠKSM)
2. Konkrétní požadavky na loga a publicitu budou řešeny mezi OŠKSM a vedoucím projektu v rámci MěÚ a dodavatelem.
3. Tisk bude zajištěn po individuální dohodě s konkrétním dodavatelem. Buď zajistí město, nebo sám dodavatel.
4. Fakturu hradí vždy dodavatel vč. nákladů na tisk a dopravu.
5. Instalaci plachty zajistí dodavatel na vlastní mobilní oplocení nebo jiné zařízení.
6. Plachta musí být vyvěšena bez zbytečných odkladů, nejpozději v den zahájení prací.
7. Umístění: na viditelném a pro veřejnost dobře přístupném místě, po odsouhlasení s městem.
8. Počet plachet u dané realizace se přizpůsobí podle rozsahu dané realizace, vždy min. 1 plachta (dle velikosti řešeného území, např. podle vstupů nebo přístupových míst do území dotčeného stavbou, míra společenské závažnosti dopadu dočasných omezení způsobených stavbou)
9. Kde to bude relevantní (např. uzavřené ulice ) -omlouváme se za dočasné omezení /brzy po novém apod./

VZOR

