**DOPLNĚNÍ VYBAVENOSTI V OKOLÍ VELKÉHO ŽĎÁRSKÉHO RYBNÍKA**

**OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI**

**viz**

**a/ dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – AB zpRáva + SO01 Úpravy Plenéru**

**Citace z technické zprávy:**

01.4. OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních činnostech (dle normy ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a dle standardu AOPK Ochrana dřevin při stavební činnosti, A01 002:2017). Jedná se především o:

- ochranu stromu před mechanickým poškozením (bedněním)

- ochranu kořenového prostoru:

- proti snižování terénu

- při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů


- při zřizování základů stavebních objektů

- při dočasném zatížení

- při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi

Přesný počet stromů a způsob ochrany bude předmětem DPS.

Vzhledem k tomu, že ještě nebyla zpracována Dokumentace pro provedení stavby bude přesná kalkulace až její součástí. Všechny stromy v řešeném území – resp. v kontaktu se stavbou chráněny podle konkrétních požadavků – bedněním nebo kořenovou zónu.



**Dle STANDARDU AOPK OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI A01 002:2017 upřesňujeme nejčastější problémy na stavbě:**


**4.2.4 Ochrana kmene a koruny**

4.2.4.1 Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být

pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního

větveni stromu (viz Přiloha č. 3, obrazek č. 8 a 9).

4.2.4.2 Ochrana kmene nesmí byt v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrovaní tlumící připadne nárazy (viz Přiloha č. 3, obrazek č. 8 a 9).



**Vymezení chráněného kořenového prostoru**


4.1.1 Vymezeni chráněného kořenového prostoru před realizaci stavební činnosti

probíhá pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m.

4.2.1.4 Dočasné i trvalé ukládaní výkopků a stavebních materiálů či vybaveni

na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutněni je

nepřipustné.



**Příloha č. 2 Ochrana půdního povrchu před zhutněním**

